
                    MCGS 嵌入版组态软件自述文件
			---MCGS 组态软件开发组
_________________________________________________________________

嵌入版发行版本号：7.7(01.01)
嵌入版发布日期：2014年3月15日

MCGS 嵌入版组态软件分为组态环境和运行环境两部分，组态环境的硬件需求和
软件需求与通用版一致。运行环境运行于昆仑通态的MCGSTPC系列嵌入式一
体化工控机。

查看帮助
--------
    有关MCGS 嵌入式组态软件的使用帮助请参阅《MCGSE用户手册》;
    有关昆仑通态TPC的使用、升级等帮助请参阅《TPC用户手册》;
    有关昆仑通态各种TPC的安装帮助请参阅《各种型号TPC硬件安装手册》;

7.7(01.01)修改内容
----------------------
    1、优化透明位图处理和JPG图片显示功能；
    2、增加对最新版本硬件的支持；
    3、解决TCP/IP端口复用和重连存在的bug。
    改动详细说明请参阅《McgsE7.7(01.01)发布说明》。
      
版本适用范围
------------
    1、7.7(01.01)运行环境和7.7(01.01)组态环境适用于全系列产品。
    2、老版本组态环境可直接向7.7(01.01)版本运行环境下载工程。

安装说明
--------
    推荐硬件配置

    * CPU：使用相当于Intel公司的Pentium 233或以上级别的CPU；
    * 内存：128MB以上；
    * 显卡：Windows系统兼容，含有1MB以上的显示内存，可工作于800*600分辨率，65535色模式下；
    * 硬盘：MCGS 嵌入版组态软件占用的硬盘空间约为150MB。

    推荐软件配置

    * 操作系统：中文Microsoft Windows 2000 + SP4
    * 浏览器：IE 5.0或更高版本

    请在安装MCGS 嵌入版组态软件后重新启动您的计算机，以保证系统的正常运行。

联系方式
--------
公司网站：www.mcgs.com.cn
客服热线：400-610-7062 
 
北京昆仑通态自动化软件科技有限公司　版权所有